DRVSPACE.TXT
============


Добро пожаловать в Microsoft(R) MS-DOS(R), наиболее широко распространенную
операционную систему для персональных компьютеров. В этой версии MS-DOS
включено много новых средств, которые значительно расширяют ваши возможности.

В этом файле, который является дополнением к Руководству Пользователя MS-DOS,
кратко описаны новые возможности MS-DOS 6.22 и приведены инструкции по
работе со встроенными средставми сжатия данных на диске DriveSpace. 

Если MS-DOS 6.22 еще не установлена на компьютере, обращайтесь к главе
"Начало работы" Руководства Пользователя. 


Содержание
-----------------
   Новые возможности MS-DOS 6.22
   Увеличение свободного пространства на диске при помощи DriveSpace
   Получение справки
   Установка DriveSpace
      Стандартная установка (Express Setup)
      Выборочная установка (Custom Setup)
	 Если при установке вы выбрали "Compress an existing drive"
       [Сжатие существующего диска]
       Если при установке вы выбрали "Create a new compressed drive" 
       [Создание нового сжатого диска]
   Технология сжатия диска
      Сжатые файлы томов и хост-диски
      Как DriveSpace вычисляет свободное пространство на сжатом диске
       Управление сжатыми дисками при помощи DriveSpace
   Сжатие дисков
      Сжатие старого диска
      Создание нового диска из свободного места на диске
   Упаковка гибких дисков
      Сжатие гибкого диска
      Работа с упакованным гибким диском
	  Using Compressed Floppy Disks Without Automounting
   Получение сведений о сжатых дисках
   DriveSpace и память
   Дополнительные сведения о DriveSpace
   Устранение неисправностей на сжатых дисках


Новые возможности MS-DOS 6.22
=============================
В состав MS-DOS 6.22 входит Microsoft DriveSpace - интегрированные средства
сжатия диска, увеличивающие доступное пространство на диске посредством
сжатия файлов. DriveSpace похож на DoubleSpace, который входил в состав
некоторых ранних версий MS-DOS; однако, DriveSpace хранит данные на диске в другом
формате. Ниже DriveSpace описан более подробно. 
Если в настоящий момент на компьютере установлен DoubleSpace, чтобы получить
справку об использовании DoubleSpace с MS-DOS 6.22 введите с командной
строки HELP DBLSPACE.

Утилита DriveSpace MS-DOS 6.22 предоставляет также несколько новых
возможностей. Чтобы получить справку по ним, введите с командной строки
команду HELP WHATSNEW.
Другие возможности MS-DOS описаны в разделе "Добро пожаловать" 
Руководства Пользователя MS-DOS, а также описаны в команде HELP WHATSNEW.

Увеличение свободного пространства на диске при помощи DriveSpace
=================================================================
Средство DriveSpace увеличивает доступное пространство на жестких 
дисках и дискетах за счет сжатия хранящихся на них данных. После 
установки средства DriveSpace вы можете управлять сжатыми дисками 
либо с помощью полноэкранной программы управления DriveSpace, 
либо набирая команды в приглашении системы.

DriveSpace можно также использовать при работе с гибкими дисками,
сменными устройствами и другими носителями. Подробнее см.ниже. 

Ниже описано как установить и работать с DriveSpace. 

Получение справки
=================
Средство DriveSpace снабжено справочной информацией по командам, 
диалоговым окнам и процедурам.

Для получения справки при работе DriveSpace:

 *  При отображении экрана, диалогового окна или сообщения об 
    ошибке DriveSpace нажмите клавишу F1.

Для получения краткой справки о команде drvspace

 *  Введите в командной строке HELP DRVSPACE. 

Установка DriveSpace
====================
При первом запуске средства DriveSpace запускается программа 
установки DriveSpace. Программа установки DriveSpace сжимает 
данные, которые находятся на выбранном Вами диске.

ВНИМАНИЕ  После установки DriveSpace восстановить предыдущую версию
          DOS нельзя. Не устанавливайте DriveSpace, если требуется
          сохранить возможность запуска проьграммы Uninstall. 

В процессе установки DriveSpace можно выбрать либо Express Setup
(Стандартная установка), либо Custom Setup (Выборочная установка).
Чтобы сжать файлы, которые находятся на диске C, оставив определение
параметров сжатия на усмотрение DriveSpace, используйте Express Setup.
В остальных случаях нужно пользоваться Custom Setup.

Ниже описан каждый из этих двух способов.

Стандартная установка (Express Setup)
-------------------------------------
Стандартная установка - самый простой способ установки DriveSpace.
В результате этой установки упаковываются все файлы на диске C.

Внимание:  Перед установкой DriveSpace лучше всего создать резервную
           копию файлов на диске C. 

Чтобы установить DriveSpace:

1. Завершите работу всех программ, включая Windows и MS DOS Shell.
   Если вы используете сеть, запустите сетевое обеспечение и 
   подсоединитесь к всем дискам, которые вы обычно используете.

2. Введите с командной строки DRVSPACE. 

3. Когда появится первый экран, нажмите клавишу ENTER. DriveSpace 
   отобразит экран, который предложит Вам выбрать тип установки: 
   стандартную или выборочную.

4. Выберите стандартную установку, нажав клавишу ENTER. DriveSpace 
   отобразит экран, содержащий информацию об вероятном времени   
   сжатия диска C.

5. Чтобы начать упаковку диска C, нажмите клавишу C. 

   DriveSpace проверит диск C на наличие ошибок и затем произведет
   дефрагментацию и сжатие диска C. Этот процесс может занять от 
   нескольких минут до нескольких часов в зависимости от количества 
   данных на диске, времени обращения к нему и скорости процессора. 
   В процессе сжатия программа установки DriveSpace дважды 
   перезагрузит компьютер. Итоговый экран будет содержать 
   информацию о том, сколько времени занял процесс сжатия и сколько 
   свободного места получилось на новом диске.


После установки средства DriveSpace конфигурация дисков компьютера 
будет несколько изменена:

   *	Диск C будет сжат, и на нем будет больше свободного места, чем до 
      установки DriveSpace. Диск C можно использовать точно так же, как 
      и до установки DriveSpace.
   *	Появится новый диск, который не будет сжатым. Этот диск 
      используется для хранения файлов, которые должны оставаться не 
      сжатыми. К ним относятся файлы IO.SYS, MSDOS.SYS, 
      DBLSPACE.BIN, DBLSPACE.INI и DBLSPACE.000.


ВЫНИМАНИЕ  Будьте осторожны со скрытыми файлами на этом новом диске. Если вы 
           измените или удалите эти файлы, то можете потерять все данные с
           диска C.

Управляемая установка (Custom Setup)
-----------------------------------
Управляемая установка (Custom Setup) предлагает больше возможностей, чем
стандартная. Ее следует производить, если требуется: 

 *  Сжатие данных на диске, отличном от C. 

 *  Создание нового сжатого диска на пустом пространстве существующего.
     
    Сжатие существующих данных на диске может занять долгое время.
    Вмето этого удобно создать новый сжатый диск на пустом пространстве
    текущего и таким образом сэкономить много времени.
    
 *  Настройка параметров сжатия. 
    
    В зависимости от различных условий, можно указать отличную от стандартной букву
    устройства, оценку коэффициента сжатия и объем пространства, которое
    следует оставить несжатым.


Стандартная установка (Custom Setup) 
------------------------------------
1.	Завершите работу всех программ (включая Windows и MS DOS Shell).
      Если вы используете сеть, запустите сетевое обеспечение и 
      подсоединитесь к всем дискам, которые вы обычно используете.
2.	В командной строке наберите следующее:    drvspace
3.	Когда появится первый экран, нажмите клавишу ENTER. DriveSpace 
      отобразит экран, который предложит Вам выбрать тип установки: 
      стандартную или выборочную.
4.	Выберите выборочную установку, нажав клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ, а 
      затем клавишу ENTER.
5.	С помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ и СТРЕЛКА ВНИЗ выберите метод 
      сжатия, а затем нажмите клавишу ENTER. Если ваш компьютер имеет 
      более одного диска, DriveSpace отобразит список дисков. Выберите 
      диск, который требуется сжать и нажмите клавишу ENTER. DriveSpace 
      отобразит экран, который содержит параметры сжатия, 
      принимаемые по умолчанию.
6.	Если нужно, измените параметры сжатия в соответствии со своими 
      потребностями. Когда все будет сделано, нажмите клавишу ENTER. 
      DriveSpace продолжит работу.
7.	Нажмите клавишу C, чтобы начать процесс сжатия. DriveSpace 
      выполнит процесс сжатия в соответствии с заданными значениями. 
      Этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов, 
      в зависимости от времени обращения к жесткому диску, типа 
      процессора, количества данных на диске и того, было ли запрошено 
      сжатие имеющихся данных или создание нового сжатого диска. В 
      процессе сжатия программа установки DriveSpace дважды 
      перезагрузит компьютер. Итоговый экран будет содержать 
      информацию о том, сколько времени занял процесс сжатия и сколько 
      свободного места оказалось на новом диске.
8.	Нажмите клавишу ENTER, чтобы выйти из программы DriveSpace 
      после сжатия диска.

После установки DriveSpace изменится конфигурация дисков Вашего 
компьютера. Результаты будут различны в зависимости от того, 
сжимали ли вы существующий диск или создавали новый.

Предупреждение Будьте осторожны со скрытыми файлами на этом новом диске.
               Если вы измените или удалите эти файлы, то можете потерять
               все данные, которые находятся на диске C.

Если при установке вы выбрали "Compress an existing drive"
[Сжатие существующего диска]
------------------------------------------
Если при установке вы выбрали "Compress an existing drive"
[Сжатие существующего диска]

*	Выбранный диск будет сжат и будет содержать больше свободного 
      места, чем до сжатия. Использовать этот диск можно точно так же, 
      как до установки DriveSpace.
      
*	Появится новый диск, который не будет сжатым. Этот диск 
      используется для хранения файлов, которые должны оставаться не 
      сжатыми. К ним относятся файлы IO.SYS, MSDOS.SYS, DBLSPACE.BIN,
      DBLSPACE.INI и DBLSPACE.000, а также файл подкачки Windows. 


Если при установке вы выбрали "Create a new compressed drive" 
[Создание нового сжатого диска]
---------------------------------------------
Если при установке вы выбрали "Create a new compressed drive" 
[Создание нового сжатого диска]:

*	Появится новый сжатый диск, который будет пуст.
*	Диск, содержавший свободное место, которое использовалось при 
      создании нового сжатого диска, будет содержать меньше свободного 
      места, чем было на нем ранее, поскольку оно теперь отведено для 
      нового сжатого диска.

Технология сжатия диска
=======================
Для того, чтобы работать с DriveSpace, не нужно знать, как устроена эта
система: для установки DriveSpace следует просто ввести с командной строки
команду DRVSPACE и следовать инструкциям на экране. 

Однако, если требуется настройка или изменение конфигурации DriveSpace,
следует иметь представление о некоторых основных моментах. В данном разделе
описываются начальные понятия и идеи DriveSpace, которые могут потребоваться
при настройке системы. 

Сжатые файлы томов и хост-диски
-------------------------------
Сжатый диск - это не самостоятельное физическое устройство, хотя с точки
зрения программ это именно так. На самом деле сжатый диск - это сжатый
файл тома (Сompressed Volume File, CVF), который находится на обычном
жестком диске компьютера. 

Файл тома (CVF) - это файл с установленными атрибутами Read-Only (только
чтение), Hidden (скрытый) и System (системный). Каждый файл тома находится
на несжатом диске, который называется хост-диском файла тома. Сам файл
тома находится всегда в корневом каталоге своего хост-диска и имеет
имя, похожее на DRVSPACE.000. 

В большинстве случаев файл тома содержит больше информации, чем физически
занимает на хост-диске. Так, файл тома может занимать 10 Мбайт на хост-диске
и содержать 20 Мбайт информации в упакованном виде. Система DriveSpace,
подключая (делая доступным) том, назначает ему букву диска, так что
все программы воспринимают этот том как еще один диск компьютера.

ВНИМАНИЕ  Не изменяйте содержимое файла тома - можно потерять все
          данные, которые находятся на сжатом диске.


Как DriveSpace вычисляет свободное пространство на жестком диске
----------------------------------------------------------------
На несжатом диске объем свободного простанства говорит о том, сколько
данных можно еще записать на этот диск. Например, если на обычном диске
имеется 2 Мбайт свободного места, можно быть уверенным, что на него
поместится еще 2 Мбайт данных. Однако, свободное место на сжатом диске
является только ОЦЕНКОЙ того, сколько данных еще поместится на этот диск. 

При сохранении данных на сжатый диск DriveSpace производит сжатие данных.
Некоторые файлы (например, файлы изображений *.BMP или текстовые файлы)
сжимаются сильнее, чем другие. Поэтому заранее определить, сколько данных 
поместится на сжатый диск, можно только приблизительно.

Для приблизительной оценки объема пустого места на сжатом диске DriveSpace
использует указанный вами коэффициент, который следует вводить с учетом того,
какие файлы вы планируете хранить на сжатом диске. Так, если вы будете хранить
на сжатом диске фaйлы *.BMP, которые сжимаются с коэффициентом 1/16, то
следует указать коэффициент сжатия 16 и DriveSpace будет оценивать
свободное место на сжатом диске исходя из того, что все файлы будут сжиматься
с коэффициентом 1/16. Конечно, средний коэффициент сжатия будет намного
ниже. Лучше указать его равным среднему коэффициенту сжатия файлов на
диске, который можно узнать при помощи команды DRVSPACE /RATIO /ALL.
Определив фактический коэффициент сжатия, удобно переустановить его
с тем, чтобы оценка свободного места на диске была более точной.
Следует иметь в виду, что сам алгоритм сжатия при этом не изменяется и файлы
упаковывыаются совершенно одинаково независимо от того, какой коэффициент
сжатия будет указан.

Управление сжатыми дисками при помощи DriveSpace
================================================
Работа со сжатыми дисками осуществляется точно так же, как с обычными.
Так, сохранение, копирование и удаление файлов осуществляется точно так
же, как и на несжатых дисках.
Конечно, есть и отличия - так, в отличие от обычного жесткого диска,
размер упакованного диска можно изменить. Такие специальные операции
осуществляются при помощи служебной утилиты DriveSpace, работать с которой
достаточно легко.

Управлять сжатыми дисками можно также с командной строки посредством
указания ключей команде DRVSPACE. Дополнительные свдения можно получить,
введя с командной строки команду HELP DRVSPACE. 

Для запуска программы DriveSpace:

 *  Введите с командной строки команду DRVSPACE. 

На экране появится главное окно DriveSpace, в котором будут 
перечислены упакованные диски, которые в настоящие момент имеются 
на компьютере. Отсюда можно:

*	Работать с упакованным диском. Для этого следует выбрать нужный 
      диск, указав на него курсором мыши или с помощью клавиш СТРЕЛКА 
      ВВЕРХ и СТРЕЛКА ВНИЗ. После этого выберите нужный пункт из меню 
      Drive ("Диск") или Tools ("Сервис").
*	Упаковать старый диск. Для этого следует выбрать из меню Compress 
      ("Сжатие") пункт Existing Drive ("Старый диск"). Таким образом 
      можно упаковать содержимое жесткого диска или дискеты.
*	Добавить новый упакованный диск. Это возможно в том случае, если 
      на одном из дисков компьютера имеется достаточно свободного 
      места, чтобы организовать новый диск. Для того, чтобы проделать 
      эту операцию, следует из меню Compress ("Сжатие") выбрать пункт 
      Create New Drive ("Создать новый диск").

Меню Drive ("Диск") содержит команды, которые могут потребоваться 
для работы с выбранным диском. Эти команды перечислены ниже:

Info ("Сведения")

      Отображает на экране окно диалога Compressed Drive Information
      ("Сведения об упакованном диске"), который отображает информацию об
      упакованном диске. Это окно диалога можно вызвать также двойным
      нажатием на кнопку мыши, поместив курсор на имя устройства, или
      нажатием клавиши ENTER в тот момент, когда диск выбран.

Change Size ("Изменить размер")
     Увеличивает или уменьшает размер упакованного диска. Это операция,
     которую нельзя проделать с обычным диском. Здесь же можно
     изменять размер упакованного диска в том случае, если хост-диск
     содержит много свободного места. 

Change Ratio ("Изменить сжатие")
     Изменяет коэффициент сжатия файлов на упакованном диске. Коэффициент
     сжатия используется для оценки свободного места на диске. Этот
     коэффициент лучше стараться поддерживать равным фактическому
     коэффициенту сжатия, чтобы оценка объема свободного места была более
     точной.
     
Mount ("Подключить")
     Устанавливает соответствие между файлом сжатого диска и 
     буквой устройства так, что диск становится доступным для 
     работы. Обычно диски подключаются автоматически, так что собственно
     подключение необходимо только в некоторых случаях.

Unmount ("Отключить")
     Уничтожает соответствие между файлом сжатого диска и 
     буквой устройства, так что диск становится недоступен.


Format ("Форматировать")
     Форматирует указанный упакованный диск. Подобно форматированию
     обычного диска, форматирование упакованного диска уничтожает всю
     информацию, которая на нем хранится.

Delete ("Удалить")
     Удаляет указанный упакованный диск и связанный с ним файл.
     Удаление упакованного диска удаляет все его содержимое. 
     
Exit ("Выход")
     Выход из программы DriveSpace. 

Меню Compress ("Сжатие") содержит команды, которые могут быть 
использоываны для создания других упакованных дисков или упаковки 
гибких дисков.

В меню Tools ("Сервис") включены команды, требуемые при обслуживании
упакованных дисков. В таблице ниже приведены описания команд меню Tools.

Defragment ("Дефрагментировать")
     Уничтожает фрагментацию физического расположения частей файлов на
     диске. В результате этой операции свободное место диска располагается
     физически одним большим блоком.

Uncompress ("Распаковать")
     Распаковка диска, ранее сжатого при помощи утилиты DriveSpace.
     При распаковке последнего устройства DriveSpace также удаляет из памяти
     файл DRVSPACE.BIN (файл DRVSPACE.BIN - это часть MS-DOS, которая
     обеспечивает доступ к сжатым дискам. Она использует около 50 Кбайт
     памяти).
     
Options ("Параметры")
     Отображает окно диалога Options ("Параметры"), с помощью которого
     можно включить и отключить такие возможности, как DoubleGuard,
     Automount, а также установить другие параметры.
     

Сжатие дисков
=============
Утилиту DriveSpace можно использовать для сжатия файлов на жестких 
дисках, гибких дисках, а также других носителях.

Существует два способа создать сжатый диск при помощи DoubleSpace:

 *  Упаковать существующий диск. 

 *  Создать новый, пустой сжатый диск, создав его на пустом пространстве
    старого диска. 

Ниже объясняются эти два способа. 


Сжатие старого диска
--------------------
С помощью DriveSpace можно сжать файлы на существующем жестком, гибком
или другом, в том числе и сменном, носителе. Перед тем, как провести сжатие
данных, следует создать резервную копию данных на диске.

Утилита DriveSpace не позволяет упаковать диск, на котором совсем не 
осталось места. Поэтому перед тем, как упаковать жесткий диск, 
убедитесь, что на диске имеется по крайней мере 1 Мбайт свободного 
пространства. Для упаковки дискеты требуется, чтобы на ней было 
свободно минимум 640 Кбайт.

Упаковка старого диска
----------------------

1.	Находясь в главном окне DriveSpace, выберите команду Existing Drive 
      ("Старый диск"), которая находится в меню Compress ("Сжатие"). 
      Утилита DriveSpace анализирует вычислительную систему и 
      отображает список доступных устройств (если требуется упаковать 
      гибкий диск или иной подключаемый носитель, перед тем, как 
      произвести сжатие, убедитесь в том, что носитель форматирован и 
      находится в устройстве).
2.	С помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ выберите 
      устройство, которое требуется упаковать, после чего нажмите 
      клавишу ENTER. DriveSpace предложит подтвердить или изменить 
      параметры сжатия.
      
3.	Установите нужные значения параметров сжатия. Дополнительные 
      сведения по ним можно получить, нажав клавишу F1. Закончив 
      изменение значений параметров, нажмите клавишу ENTER. Перед тем, 
      как начать процедуру сжатия, DriveSpace запросит дополнительное 
      подтверждение.
4.	Если все указано верно и можно начать упаковку, нажмите клавишу 
      C. Утилита DriveSpace дефрагментирует и сжимает содержимое 
      выбранного устройства и затем перезапускает компьютер с тем, 
      чтобы новое устройство было готово к работе.

Создание нового диска из свободного места на диске
--------------------------------------------------

1.	Находясь в главном окне DriveSpace screen, выберите команду Create 
      New Drive ("Создать новый диск") из меню Compress ("Сжатие"). 
      Утилита DriveSpace анализирует вычислительную систему и 
      отображает список устройств, на которых имеется свободное место.
2.	Выберите устройство, содержащее свободное пространство, которое 
      нужно использовать и нажмите клавишу ENTER. DriveSpace 
      предложит подтвердить или изменить параметры создания нового 
      упакованного диска.
3.	Установите нужные значения параметров сжатия. Дополнительные 
      сведения по ним можно получить, нажав клавишу F1. Закончив 
      изменение значений параметров, нажмите клавишу ENTER. Перед тем, 
      как начать процедуру сжатия, DriveSpace запросит дополнительное 
      подтверждение.
4.	Если все указано верно и можно начать создание устройства, 
      нажмите клавишу C. DriveSpace создает новый диск и обновляет 
      содержимое списка устройств.


Упаковка гибких дисков
======================

Упаковка гибких дисков производится так же, как упаковка жестких 
дисков.

Замечание
     Убедитесь в том, что гибкий диск форматирован и содержит по крайней 
     мере 640 Кбайт свободного пространства. DriveSpace не позволяет 
     упаковывать гибкие диски плотностью 360 Кбайт, неформатированные 
     диски, а также гибкие диски, на которых мало свободного пространства.  Make sure the floppy disk is formatted and has at least .65 MB of 


Сжатие гибкого диска
--------------------

1.	Вставьте форматированную дискету в устройство.
2.	В главном экране DriveSpace выберите команду Existing Drive 
      ("Старый диск"), которая находится в меню Compress ("Сжатие").
3.	При помощи клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ выберите 
      устройство, в котором находится гибкий диск и нажмите клавишу 
      ENTER. Перед тем, как начать процедуру сжатия, DriveSpace запросит 
      дополнительное подтверждение.
4.	Если все верно и можно начать создание устройства, нажмите 
      клавишу C. DriveSpace дефрагментирует, упаковывает, подключает 
      новое устройство и обновляет список устройств.

Использование упакованного гибкого диска
----------------------------------------

Упакованный гибкий диск используется почти так же, как и обычный.

По умолчанию DriveSpace автоматически подключает гибкий диск после
сжатия. Режим автоматического подключения томов (Automount), который
требует примерно 4 Кбайт оперативной памяти, нужен только при частой
работе с упакованными гибкими дисками. Поэтому, если упакованные гибкие
диски используются редко, этот режим целесообразно отключить. Для этого
выберите команду DriveSpace Options ("Параметры DriveSpace") из меню
Tools ("Сервис") и снимите флажок Enable Automounting ("Режим
автоматического подключения включен"). Дополнительные сведения о работе
с упакованными гибкими дисками можно получить, введя команду help
drvspace /mount с командной строки MS-DOS.


Использование упакованного гибкого диска без автоматического подключения
------------------------------------------------------------------------
Если упакованные гибкие диски используются редко, автоподключение 
целесообразно отключить. При этом экономятся 4 Кбайт
оперативной памяти, которые требуются для автоподключения. Для этого
выберите команду DriveSpace Options ("Параметры DriveSpace") из меню
Tools ("Сервис") и снимите флажок Enable Automounting ("Режим
автоматического подключения включен").

Внимание
      Сжатый гибкий диск до подключения почти заполнен и содержит два
      файла - READTHIS.TXT, в котором кратко объясняется, как подключить
      сжатый гибкий диск, и DRVSPACE.000, который заполняет все остальное
      свободное пространство.

Если автоматическое подключение дисков не производится, доступ к
упакованным гибким дискам возможен, однако их придется подключать
вручную.

Для того, чтобы подключить сжатый гибкий диск из меню DriveSpace:

1. Вставьте в устройство сжатый гибкий диск. 

2. В меню DriveSpace выберите команду Mount ("Подключить") из меню
   Drive ("Диск"). 

DriveSpace Осуществит поиск неподключенных томов и выведет их
список. 

3. Выберите нужный файл тома и нажмите клавишу ENTER. 

4. DriveSpace смонтирует файл тома и обновит список устройств.


Для того, чтобы подключить гибкий диск с командной строки MS-DOS:

1. Вставьте гибкий диск в устройство. 

2. С командной строки введите DRVSPACE /MOUNT и укажите букву устройства,
   в котором находится гибкий диск.

Подключенный гибкий диск останется подключенным до тех пор, пока
он не перестанет быть текущим или до перезагрузки компьютера.

При желании можно включить команду DRVSPACE /MOUNT в файл AUTOEXEC.BAT.

Получение информации о сжатых дисках
====================================
Сведения о сжатых дисках можно получить двумя способами: 

 *  Во время работы DriveSpace выберите команду Info ("Сведения") из
    меню Drive ("Диски"). Если требуются дополнительные пояснения,
    то находясь в окне диалога "Compressed Drive Information" ("Сведения
    о сжатом диске"), нажмите клавишу F1. Те же сведения можно
    получить, введя с командной строки команду DRVSPACE /INFO. Справку
    о команде DRVSPAVE /INFO можно получить, введя команду
    HELP DRVSPACE /INFO.

 *  С командной строки MS-DOS, установив сжатый диск текущим, введите команду
    DIR /C. MS-DOS Выведет список файлов в текущем каталоге и отобразит
    фактический коэффициент сжатия для каждого файла и всех фалов выборки
    в среднем.
    
 *  Находясь в командной строке MS-DOS, введите команду DRVSPACE /LIST
    с тем, чтобы вывести список сжатых диском компьютера и их состояния. 

 *  В Windows, выберите команду DriveSpace Info ("Сведения о DriveSpace")
    из меню Tools ("Сервис") Диспетчера Файлов (File Manager). Нажав
    клавишу F1, находясь в окне диалога "DriveSpace Info" ("Сведения о
    DriveSpace"), можно получить справку об этой команде.


DriveSpace и память
===================
При запуске компьютера MS-DOS загружает DRVSPACE.BIN в память. 
DRVSPACE.BIN - это часть MS-DOS, которая обеспечивает доступ к сжатым
дискам. Для работы системы DriveSpace требуется около 50 Кбайт оперативной
памяти. DRVSPACE.BIN, наряду с другими основными компонентами MS-DOS,
загружается до выполнения команд из файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT.
Первоначально DRVSPACE.BIN загружается в верхнюю часть обычной памяти,
а после выполнения команд из файла CONFIG.SYS MS-DOS перемещает файл
DRVSPACE.BIN в область младших адресов.

При помощи драйвера DRVSPACE.SYS можно указать конкретную область
памяти, в которую нужно загрузить DRVSPACE.BIN. Следует иметь в виду,
что драйвер DRVSPACE.SYS НЕ обеспечивает доступа к сжатым дискам;
его назначение просто в том, чтобы определить положение файла DRVSPACE.BIN
в памяти. Программа установки DriveSpace Setup автоматически добавляет
команду DEVICE с загрузкой драйвера DRVSPACE.SYS в файл CONFIG.SYS.

Переместить файл DRVSPACE.BIN в область старших адресов с помощью
драйвера DRVSPACE.SYS можно по двум причинам: 

 *  Для того, чтобы избежать конфликта с программами, которые требуют
    доступа к старшим адресам обычной памяти (есть программы, которые
    не могут работать, если DRVSPACE.BIN находится в старших адресах
    обычной памяти). 

 *  Для того, чтобы освободить место в обычной памяти. 

    Если на компьютере имеется расширенная память, драйвер DRVSPACE.SYS
    может переместить часть файла DRVSPACE.BIN в область верхних
    адресов (High Memory Area, HMA). Отметим, что именно эта конфигурация
    используется по умолчанию. Кроме того, на компьютерах с процессором
    не хуже 80386 с расширенной памятью можно, используя утилиту
    MemMaker, переместить в расширенную память и остальную часть
    DRVSPACE.BIN. Дополнительные сведения приведены в Руководстве
    Пользователя по MS-DOS.

Дополнительные сведения о DRVSPACE.SYS и DRVSPACE.BIN можно получить,
введя HELP DRVSPACE.SYS с командной строки MS-DOS.


Дополнительные сведения о DriveSpace
====================================
Чтобы получить более подробные сведения о DriveSpace и ответы на 
вопросы, следует ввести с командной строки HELP DRVTIPS.

Сведения о работе команды DRVSPACE можно получить, набрав HELP DRVSPACE
с командной строки.

Справку о работе DriveSpace program можно также получить, нажав клавишу
F1 во время работы DriveSpace.

Техническая информация о DriveSpace, включая сведения о написании программ
в протоколе MRCI (Microsoft Real-Time Compression Interface), приведена
в специальном руководстве Microsoft MS-DOS Resource Kit. Подробности
указаны в купоне на задней стороне обложки Руководства Пользователя.


Устранение неисправностей на сжатых дисках
==========================================
Если при работе со сжатыми дисками возникнут трудности, следует обратиться
к разделу DriveSpace файла README.TXT.Файл README.TXT находится в системном
каталоге MS-DOS. 

Если на сжатом диске воникнут сбои, следует запустить программу ScanDisk.
Для получения более подробных сведений следует ввести с командной строки
команду HELP SCANDISK.
05/07/94	DRVSPACE.TXT	10


